ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львівської області 
В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я	
__________________	м. Червоноград	 № _______	

Про затвердження Положення про порядок  створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи  Червоноградської міської територіальної громади масштабу 1:500				

З метою створення, ведення та оновлення Єдиної цифрової топографічної основи Червоноградської міської територіальної громади, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про землеустрій", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" , Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 “Про містобудівний кадастр“, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 № 65 “Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт“ та наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 № 56 "Про затвердження Інструкції з топографічного знімання  у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)" , ДБН А.2.1-1:2014 “Інженерні вишукування для будівництва“,  виконавчий комітет  Червоноградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про порядок створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи Червоноградської міської територіальної громади ( далі – Червоноградської громади ) масштабу 1:500, що додається.
2. Визначити управління містобудування та архітектури Червоноградської  міської ради розпорядником єдиної цифрової топографічної основи Червоноградської громади масштабу 1:500, який буде здійснювати оброблення, вхідний контроль та систематизацію отриманих від базових суб'єктів постачання інформаційних ресурсів даних і документів з метою введення їх до бази даних інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи Червоноградської громади.
3. Встановити, що наявні і новостворені топографо-геодезичні знімання, пов’язані з використанням топографічної основи території Червоноградської громади для вирішення містобудівних, інформаційно-довідкових, кадастрових, організаційно-управлінських завдань тощо  повинні функціонувати на базі єдиної цифрової топографічної основи Червоноградської громади масштабу 1:500.
4. Організаціям, які виконують інженерні вишукування на території Червоноградської громади, а також відповідним службам, які утримують на балансі та обслуговують існуючі інженерні мережі,  передавати до управління містобудування та архітектури Червоноградської міської ради матеріали інженерних вишукувань і матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва у цифровому вигляді для перевірки, реєстрації і подальшого використання у процесі формування та ведення єдиної цифрової топографічної основи Червоноградської громади масштабу 1:500.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Балка Д.І.

Міський голова                    	
	
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ	

Перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради		            	                 	 Дмитро БАЛКО

Керуючий справами                                                          	 Георгій ТИМЧИШИН

Головний спеціаліст 
юридичного відділу                     		                 	 Любомир КОБЛИК 

Головний спеціаліст з повноваженнями 
уповноваженої особи  з питань запобігання 
і виявлення корупції				   		   Володимир ВОЙТЮК

Начальник  управління
містобудування та архітектури			                 	   Олег ГУРСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету
 Червоноградської міської ради 
від ______________________ № _____

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення, оновлення, перевірки
топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової
топографічної основи Червоноградської міської територіальної громади 
масштабу 1:500

1. Положення про порядок створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи Червоноградської міської територіальної громади масштабу 1:500 ( надалі – Положення ) встановлює загальний порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи Червоноградської міської територіальної громади ( далі – ЧМТГ ) масштабу 1:500 як складової частини геопросторових даних системи містобудівного кадастру. 
2. У цьому Положенні наведені терміни вжиті у такому значенні:
2.1. Єдина цифрова топографічна основа Червоноградської міської територіальної громади масштабу 1:500 ( далі - ЄЦТО Червоноградської громади ) – цифрова модель місцевості, яка сформована з врахуванням законів картографічної генералізації у прийнятих для планів проекціях, розграфлення, системі координат та висот і записана на цифрових носіях.
2.2. Цифровий топографічний план – топографічний план, представлений у векторному або растровому вигляді, що забезпечує збереження точності і топологічного взаємозв'язку просторових даних і метаданих всіх елементів інженерного топографічного плану. 
2.3. Дублікат цифрового топографічного плану – облікова копія цифрового топографічного плану, яка призначена для зберігання інформації у паперовому вигляді.
2.4. Векторна форма подання – спосіб подання цифрових картографічних даних у вигляді меж об’єктів з використанням елементів конструктивної геометрії (точок, ліній, багатокутників (полігонів) та їх комбінацій).
2.5. Растрова форма подання – спосіб подання цифрової картографічної інформації у вигляді матриці елементів (пікселів), значення яких відповідає кодам кольорів елементів картографічного зображення.
3. Цифрові топографічні плани масштабу 1:500 повинні задовольняти такі критерії:
3.1. Створюватися як набори профільних геопросторових даних у державній та місцевій системах координат у цифровій формі відповідно до єдиної системи класифікації та кодування об'єктів містобудування. 
3.2. Забезпечувати можливість автоматизованого визначення даних про місце розташування об’єктів та їхніх характеристик.
3.3. Включати цифрові значення кількісних та якісних характеристик і кодів об’єктів у Єдиній системі класифікації і кодування картографічної інформації.
3.4. Бути захищеними електронним підписом виконавця.
4. Топографо-геодезичні матеріали видаються сертифікованим інженерам-геодезистам ( інженерам-землевпорядникам ) у растровій формі управлінням містобудування та архітектури Червоноградської міської ради. 
5. Топографо-геодезичні знімання повинні бути представлені управлінню містобудування та архітектури Червоноградської міської ради для перевірки у вигляді цифрового топографічного плану масштабу 1:500 у векторній формі з розширенням *.Dmf та дублікатів цифрового топографічного плану масштабу 1:500 у паперовому вигляді (один примірник з наявністю інженерних мереж, погоджених інженерними службами міста) з відображенням:
5.1. Межі топографічного знімання або межі земельної ділянки сітки прямокутних координат.
5.2. Штампу із зазначенням номенклатури планшетів, виконавця, замовника та мети виконання даних робіт, адреси топографо-геодезичних робіт.
6. Після проведення перевірки відкореговані матеріали у векторному і растровому вигляді, а також примірник дублікату цифрового топографічного плану масштабу 1:500 зберігаються в управлінні містобудування та архітектури Червоноградської міської ради для ведення та оновлення єдиної цифрової топографічної основи Червоноградської громади масштабу 1:500.